{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"images":99,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["        密集柜"]
["产品名称                                                                                                                             ","规格","材质说明","颜色","数量","单位","控制单价  （元/M3）","金额（元）","产品图片"]
["密集柜","W2700*D3060*H2400                                                                                                                                                                        (内有9层)","1.底盘：采用3.0mm优质热轧钢板一体成型工艺，由上部、中部和下部三个部分组成，中段向外凸出形成U型加强筋防鼠结构（U型加强筋防鼠结构：U筋总宽≥38mm，高≥10mm，U筋正面向内≥R6mm弧形筋）。底梁为分段组合，底梁采用加强结构，具有防鼠功能。\n2.中立板：采用≥1.5mm优质冷轧钢板，六折弯成型；\n3.层板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板,层板能沿立柱垂直方向随意调整高度。每块搁板厚度≥25mm。结构合理，使用方便，搁板每层净承重要求在100公斤以上。\n4.侧面板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板冲压成型，两角R8mm圆弧角设计，底部距离20mm,圆弧角侧面设计人性，承重能力强。\n5.内部节与节之间以及双面之间带有分隔板。\n6.门板采用≥1.0mm优质冷轧钢板，每侧双折弯而成，门板厚度25mm，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。\n7.门锁具要求：门锁采用管理型豪华锁，黑色注塑锁盘，镀铬一字型扣手，具有多重管理档案库房功能，钥匙和锁需带有保密性编号，确保编号一致时方可开启，1把管理钥匙可以控制多个库房的柜架，供使用人员选择。如果锁头损坏或者钥匙损坏丢失可以通过维修钥匙直接更换锁头，不需要电钻、钳子、螺丝刀等工具更换。\n8.顶板、防尘板采用≥1.0mm优质冷轧钢板，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构，起到防尘、防水的作用。 \n9.密集架轨道：密集架轨道一次性铸造成型，有效确保档案书梯的通过，中间采用实心20*23mm钢材，所有尺寸±0.5mm。（需提供带CMA标识的检测机构出具的密集架轨道检测报告作为佐证材料，检验报告的发证日期必须是本项目招标公告发布日之前，开标现场需提供原件查验）\n10.摇手柄：五角星形圆盘由高强度塑胶材料注塑而成，内置五角星，五角每角为三角形，五个同尺寸的三角形内置镂空，方向盘直径336mm；圆球形手柄，并带凹凸防滑。\n11.防震装置：磁性密封条；每列接触面均有缓冲及密封装置，使架体具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。\n12.链条和轴承：符合国家标准。（链条和轴承须提供需提供带CMA、CAL、ilac  MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）\n13.外观：各零部件表面光滑平整,焊接件牢固,表面涂层经过塑粉喷涂平整光滑,色泽均匀。（塑粉提供需提供带CMA、CAL、ilac  MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）\n14.表面涂层理化性能要求硬度:≥0.4冲击强度:≥4N·M附着力不低于2级 耐腐蚀要求:100h内溶剂中的样板上划道两侧3mm以外，无气泡产生，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。\n15.传动装置；使用轻便，符合国家标准。（传动装置须提供需提供带CMA、CAL、ilac  MRA、CNAS标识的国家级检测机构出具限用物质铅、镉、六价铬、汞、多溴联苯和多溴二苯醚符合限值的检测报告要求作为佐证材料）\n（四）装配要求标准\n1.每标准节组装后，外形尺寸偏差:极限偏差±4mm，导轨偏差:单根直线度应不大于1.0mm/m水平偏差不大于1.0mm/m，垂直度:立柱与底盘的垂直度应不大于0.3mm。\n2.单根导轨直线度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，相邻两根导轨宽度之间平行度偏差和水平高度偏差不大于1mm/m，导轨对接处高低差不大于0.3mm。\n3.传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。\n4.可调性、互换性，搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，同一型号规格的搁板相互之间、挂板相互之间，应能互换。\n5.防倾倒，活动架列均应安装防倾倒装置。\n6.限位、固定，导轨上应安装限位装置。导轨与地面应有固定装置，固定架列应有固定装置。\n7.隔板均匀静载荷400·N 24小时后最大扰度不大于4.0mm。\n8.在全静载荷的情况下架体应运行自如,无阻滞现象,手摇力要求≤11.8N\n9.稳定性，防尘门打开时的空载稳定性:架体不应倾倒;防尘门加载800N架体不应倾倒;隔板水平加载施加90N保持1分钟架体不应倾倒。\n10.结构强度，加载全静载负荷,标准架体承受沿X,Y轴两个方向的水平拉力,架体不得发生翻到变形现象，倾斜量:≤20mm。                                                                         11.密集柜内有9层，每层净高度≥26cm,可用于存放36.5*24.5cm规格病案袋。\n（五）其他性能要求：\n1.密集架可沿导轨自如地移动开合，便于查询、便于管理；\n2.多跨距多层距，且跨距、层距任意调整、任意组合、强度、牢固度稳定可靠；\n3.产品结构合理，具有限位装置、防倾倒装置、防鼠装置、防尘装置等；\n4.密集架采用优质冷轧钢板精工制造，工件经除油、去锈、脱脂、表调、磷化、水洗等工序前处理，采用静电自动喷粉，高温固化而成，提高其防锈蚀性能；\n5.架体外观设计要求精美，线条流畅，库房整洁美观，操作轻便灵活，运行平稳；\n6.具有良好的防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫功能。\n\n","闪银色",31.4,"M3",1500,47100]